**Konyhai robotgép Santi**

**B-4696**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**



**Gyártó:**

**Isolit-Bravo spol. s r.o.**

561 64 Jablonné nad Orlicí

www.isolit-bravo.cz

**HU**

**Tervezett felhasználás:**

Az élelmiszer-feldolgozót (a továbbiakban: termék) élelmiszer-feldolgozásra használják – reszelés, dagasztás, korbácsolás, gyümölcslevek készítése. Ez

A termék csak háztartási használatra szolgál.

Ne használja a rendeltetésétől eltérő célra. Semmilyen esetben sem használható szakmai célokra, ebben az esetben a gyártó nem vállal garanciát, és nem vállal felelősséget az esetleges károkért.

**Biztonsági figyelmeztetés:**

• Kérjük, használat előtt olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

**Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek csak akkor végezhetik, ha legalább 8 évesek és felügyelet alatt állnak. Tartsa a készüléket és vezetékét 8 év alatti gyermekek elől elzárva.**

**A berendezéseket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel.**

**Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és vezetékét gyermekektől elzárva**

Vezesse el a tápkábelt azoktól a területektől, ahol az emberek sétálnak vagy vezetnek!

Ha a készülék hálózati kábele sérült, cserélje ki egy minősített műhelyben.

Mindig használja a készülékhez mellékelt tartozékokat.

A használat közben mozgó tartozékok vagy alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.

Mindig húzza ki a készüléket az áramellátásból, amikor felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.

Ne kockáztasson áramütést, és ne javítsa meg a terméket.

 A javítást csak szakszervizek végezhetik.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékok nem megfelelő használatából eredő károkért.

Ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen forró ételekkel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FIGYELMEZTETÉS:**  Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a motor területére!  Ha a készüléket helytelenül használják, sérülések léphetnek fel - reszelők, pengék élesek.  **Üzembe:**   * Vegye ki a konyhai robotgépet a dobozból. * Ellenőrizze a szállítási sérüléseket. * Az első használat előtt mossa le azokat a részeket, amelyek érintkezésbe kerülnek az élelmiszerrel a "Tisztítás" bekezdés szerint   és törölje szárazra, vagy hagyja megszáradni.   * Funkciók: korbácsolás, dagasztás, reszelés, keverés, citrusfélék préselése, étel aprítása, jég JÉG zúzása, pulzálás PULSE   **Összeállítás:**  **Ezt az eljárást kell követni: először helyezze és zárja le a fő tálat, tegye fel a szükséges tartozékokat, majd a felső fedelet, amelyet szintén forgatni kell.**  A tartályt így helyezze be, ügyelve arra, hogy a jelzés és a meghajtó egységen lévő jelzés ugyanazon a helyen legyen - azaz egymással szemben. Ezután elforgathatja a tálat az óramutató járásával megegyező irányba, miután meghallotta a biztonsági kattanást, a készülék megfelelően van összeszerelve  Ha végzett, az eltávolításhoz forgassa el a tálat az óramutató járásával ellentétes irányba  :  **Használ:**  **Vágópenge**  Ne használja a pengét (aprító penge) 1. ábra nagyon kemény összetevők, például kávébab, szerecsendió, kurkuma és jégkockák (ICE) aprítására, mivel ez az aprítópenge tompává válhat.  Ne töltse meg a tálat a MAX jelzésen túl.  - Az összes fűnyírási feladat szokásos feldolgozási ideje 30-60 másodperc.  - Ha hagymát aprít, nyomja meg többször a PULSE impulzus gombot, hogy megakadályozza a hagyma túl finom aprítását.  Ha az étel az aprítópengéhez vagy a belső táltartályhoz tapad:  1. Kapcsolja ki a készüléket.  2 . Válassza le az áramellátásról  3.Távolítsa el a processzortál fedelét.  4.Távolítsa el a hozzávalókat a pengéről vagy a tál oldaláról egy spatulával.  **Az 1. ábra**  **keverés: tészta, kenhető**  - Mindig csökkentse vagy kapcsolja ki a motor fordulatszámát, mielőtt hozzáadná az összetevőket.  - Az összes keverési feladat standard feldolgozási ideje 30-180 másodperc  **Rács**   * Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a csúszkára. * Ne töltse meg a tálat a MAX jel feletti étellel. * Ha nagy zöldség- vagy gyümölcsdarabokat használ, félbe vagy felére kell vágni őket. * Soha ne mozgassa az összetevőket kézzel vagy ujjaival, csak a csúszótűvel * Mindig használjon alacsony sebességet puha ételekhez, hogy az étel ne váljon pürévé. * Ha nagy mennyiségű ételt kell feldolgoznia, dolgozzon fel kis tételeket, és ürítse ki a tálat a tételek között.   **A turmixgép tartozékának használata:**  Mindig illessze az 1. ábrán látható tömítőgyűrűt (A) a pengeegységre, mielőtt a turmixgép tartozékát a meghajtóegységre (B) helyezné.  Soha ne nyissa ki a fedelet a turmixgép futtatása közben - az étel kifröccsenhet.  • **Beépített biztonsági zár:** csak akkor kapcsolhatja be a készüléket, ha a turmixgép kancsóját úgy szerelik össze, hogy a turmixgép rögzítése igazodjon a meghajtó egység "zárt" szimbólumához (2. ábra)  - Ha a feldolgozás során folyékony komponenseket szeretne hozzáadni, vegye ki a mérőpoharat, és öntse őket a turmixgép nyílásába a fedél lyukán keresztül.  - Mielőtt elkezdené feldolgozni az ételt, tanácsos kisebb darabokra vágni.  - Ha nagy mennyiségeket szeretne készíteni, egyszerre nagy mennyiségek helyett kis adag összetevőket dolgozzon fel.  - Forró vagy habzásra hajlamos folyadék (pl. tej) feldolgozásakor ne tegyen 1 liternél többet a turmixgép táljába, hogy elkerülje a kiömlést vagy a túlfolyást.  - Ha nem elégedett az eredménnyel, kapcsolja ki a készüléket, és keverje össze az összetevőket egy spatulával. Távolítson el néhány tartalmat, hogy újra kisebb mennyiséget dolgozhasson fel, vagy adjon hozzá folyadékot.  Ha az összetevők a turmixgép tálának falához tapadnak:  1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramellátásból  2. Távolítsa el a fedelet, és egy spatulával távolítsa el az összetevőket az üveg faláról.  3. Tartsa a gumibetétet kb. 2 cm biztonságos távolságban a pengéktől.    A tartályt így helyezze be, ügyelve arra, hogy a turmixgépen és a meghajtó egységen lévő jelzés egy helyen legyen - vagyis egymással szemben. Ezután elforgathatja a tálat az óramutató járásával megegyező irányba, miután meghallotta a biztonsági kattanást, a készülék megfelelően van összeszerelve.  **Habverő**  A habverővel tejszínhabot, tojásokat és tojásfehérjét ostorozhat, és azonnali keveréket készíthet pudinghoz, majonézhez és piskótahoz.  Ne használja a habverőt vajjal vagy margarinnal készült süteménykeverékek készítéséhez vagy tészta gyúrásához. Ne töltse a tálat a MAX jel fölé.  A tojásfehérje felverésekor ügyeljen arra, hogy tál, száraz és zsírmentes legyen. A tojásfehérjének szobahőmérsékleten kell lennie.  **Megvásárolható tartozékok:**  **Fox a cisztruson**   * Ne töltse a tálat a MAX jel fölé. * A citrusprés csak akkor működik, ha a szita megfelelően van felszerelve a motoregységre, és a kúp megfelelően van felszerelve a szitába. * Minden alkatrészt helyesen szereltek össze, a kúp forogni kezd, amint a kapcsolót a minimális sebesség beállítására fordítja:   1. Állítsa a vezérlőgombot a minimális sebesség beállítására.  2. Nyomja rá a citrusféléket a kúpra.  Megjegyzés: Működés közben meg kell tisztítani a cellát a szitáról. MINDIG állítsa le a motort, és húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt ezt megtenné.  **Ajánlott tartozékok és időpontok minden nyersanyaghoz:**  **Tisztítás:**  Mindig húzza ki a készüléket az áramellátásból, mielőtt eltávolítaná a tartozékokat vagy megtisztítaná a motoregységet.  A kényelmi egységet (motort) soha nem szabad vízbe meríteni, használjon mosogatószivacsot kevés mosószerrel, soha ne használjon klórt és csiszoló részecskéket tartalmazó mosószereket.  Egyéb kiegészítők - mossa le meleg vízben mosószerrel vagy öblítse le meleg vízzel, soha ne tegye mosogatógépbe.  A reszelők és a pengék élesek, ezért a tisztítás során különös gondossággal kell eljárni a sérülések elkerülése érdekében.  **Más:**  Tisztelt fogyasztó! Ha a termék egy nap eléri élettartama végét, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani, hogy ne terhelje a környezetet. Ezzel a kérdéssel a 185/2001. sz. törvény foglalkozik. módosítva. A termék ártalmatlanításakor az újrahasznosítható anyagokat (fémek, üveg, műanyag, papír stb.) elkülönítik és ipari célokra újra felhasználják. Megakadályozza továbbá a káros anyagok környezetbe jutását.  A végső ártalmatlanítást és az újrafeldolgozást az eszköz gyártója fedezi, és  Ezt egy felhatalmazott szervezet végzi.  A fogyasztó egyetlen, de fontos kötelezettsége, hogy a terméket az alábbi helyek egyikén adja le:  - a boltban, ahol új terméket vásárol (darabonként)  - a település vagy a gyártó által meghatározott egyéb "visszavételi" pontokon.  A terméket semmilyen körülmények között nem szabad a kommunális hulladékba (szemetesbe) vagy a vadonba dobni!  Csövek – külön tartályban tárolandó.  **HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE**  Ez a jelzés a terméken vagy a kíserő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladekgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen, azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjon a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.  **Vállalkozások számára a Európai Unióban**  Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükseges információkat az eladójától vgy beszállítójától.  A jótállási igény érvényesítéséhez az értékesítő szerv által hitelesített jótállási jegy szükséges.  A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:   * a készülék típusát és gyártási számát, * az eladás keltét, * a kereskedelmi cég (kereskedő) bélyegzőjét, aláírását,   ***Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása* (pl. dátummal és  bélyegzővel ellátott számla) *esetén pótolunk!***  Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:   * a hiba rendeltetésellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat (pl. háztartási gép ipari termelő tevékenységre történő felhasználása), szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, elemi kár stb. eredménye, a készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása ), * a jótállási jegy nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz. * a készülék burkolatát valaki megbontotta, illetve a készüléket már javították.  ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK  1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. 2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a szerviz a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs. 3. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a beszállító cég. – nek megtéríteni, kivéve ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható ki és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 4. Ha a szerviz termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a beszállíto vagy a beszerző cég vagy az elektromos szaküzlet ahol a termék megvásárlására került sor. költségére maga kijavíttathatja. 5. A jótállási igény a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.  KÉSZÜLÉKCSERE  1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét akkor is, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A forgalmazó a meghibásodás tényét szerviz bevonásával ellenőrizheti. 2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.  MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a 89/336/EEC direktívának felel meg, az elektromos biztonság szempontjából a 73/23/EEC direktívának.  **A HULLADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE**  A papírt és a hullámpapírt dobja a papírgyűjtő konténerbe. A műanyag fóliákat, PE zacskót és egyéb műanyag csomagolóanyagokat a műanyag gyűjtő konténerbe dobja ki.  **A TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN**  Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk (érvényes az EU tagországokban és a hulladékok szelektálását előíró országokban) A terméken, vagy a termék csomagolóanyagán feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosításhoz. Az elhasználódott termék előírásszerű újrafeldolgozásával Ön is hozzájárul a környezetünk védelméhez. A hulladékok megfelelő újrahasznosítása fontos szerepet játszik a természeti erőforrások kímélésében. A termék hulladékgyűjtőbe való leadásáról, és az anyagok újrahasznosításáról további információkat a polgármesteri hivatalban, a hulladékgyűjtő helyen, vagy a termék eladási helyén kaphat. Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.  **Technikai változások:**  A gyártó fenntartja a jogot, hogy technikai változtatásokat hajtson végre a terméken a termék minőségének javítása érdekében.  **Előírások:**  Felvett teljesítmény 820-1100 W  Feszültség: 220-240V ~ 50 / 60Hz  **Kiegészítők:**  1 x tál fedéllel  1 x keverőtál  1 x aprító penge  1 x habverő  1 x dagasztókés  4x rozsdamentes acél tárcsareszelő  1 x spatula |  | **Tervezett felhasználás:**  **Az élelmiszer-feldolgozót (a továbbiakban: termék) élelmiszer-feldolgozásra használják - reszelés, dagasztás, korbácsolás, gyümölcslevek. Ez**  **A termék csak otthoni használatra készült.**  **Ne használja a rendeltetésétől eltérő célra. Semmilyen esetben nem szabad szakmai célokra használni, ebben az esetben a gyártó nem vállal garanciát, és nem vállal felelősséget semmilyen kárért.**  **Óvintézkedésre vonatkozó figyelmeztetés:**  **• Kérjük, használat előtt olvassa el az összes utasítást, és hagyja későbbi használatra.**  **Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára és az ezzel járó veszélyek megértésére. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. Tartsa a készüléket és annak ellátását 8 év alatti gyermekek elől elzárva.**  **A berendezéseket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletük vagy utasításuk van a berendezés biztonságos használatára és a kapcsolódó veszélyek megértésére.**  **Vezesse a csatornakábelt azokon a területeken kívül, ahol sétál vagy lovagol!**  **Ha a készülék hálózati áramellátása sérült, kérjük, cserélje ki egy professzionális szervizre.**  **Mindig a készülékhez mellékelt tartozékot használja.**  **A használat közben elmozduló tartozékok vagy alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.**  **Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.**  **Ne kockáztassa az áramütést, és ne javítsa meg a terméket.**  ** A javítást csak szakszervizek végezhetik.**  **A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai nem megfelelő használatából eredő károkért.**  **Győződjön meg arról, hogy a termék nem érintkezik hővel3** | **Tervezett felhasználás:**  A gyümölcs- és zöldségfacsarót (a továbbiakban: gyümölcscentrifuga) a gyümölcs- vagy zöldséglé kivonására használják. Ez  A facsaró csak háztartási használatra szolgál.  Ne használja a rendeltetésszerű használaton kívül.  Semmilyen körülmények között nem szabad használni  szakmai célokra, amely esetben a gyártó nem vállal garanciát, és nem vállal felelősséget az esetleges károkért.  **Biztonsági figyelmeztetés:**  • Kérjük, használat előtt olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.  **Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.**  • Ne használja a készüléket, ha a forgó szita sérült.  Ellenőrizze, hogy az adattáblán megjelenő információk megfelelnek-e az elektromos rendszer feszültségének. Hálózat.  Soha ne használja a gyümölcscentrifugát, ha a tápkábel vagy a dugó sérült.  Vezesse el a tápkábelt azoktól a területektől, ahol az emberek sétálnak vagy vezetnek!  Ha a gyümölcscentrifuga nincs használatban, húzza ki a konnektorból a hálózatból!  Tartsa távol a tápkábelt az éles szélektől.  A gyümölcscentrifugát ki kell kapcsolni, mielőtt csatlakoztatná és kihúzná. Soha ne húzza meg a kábelt, amikor kihúzza az aljzatból.  Ne használja a facsarót, ha a kábel vagy a dugó sérült.  Soha ne használja, ha a facsaró bármilyen módon megsérült.  Ne kockáztassa az áramütést, és ne javítsa meg a facsarót.  Ha a facsaró varrózsinórja sérült, cserélje ki egy szakképzett műhelyben  Az elektromos vezetékeknek, amelyekhez a facsaró csatlakozik, meg kell felelniük a vonatkozó elektromos szabványoknak!   A javítást csak szakszervizek végezhetik.  A gyártó nem vállal felelősséget a facsaró és tartozékai nem megfelelő használatából eredő károkért.  Ne működtesse a facsarót nedves kézzel  A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a facsaróval.  Ügyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen forró felületekkel, nyílt lánggal, gyúlékony anyagokkal és vízzel.   Ne használja a facsarót nedves és csúszós felületeken.  Használat után, tisztítás, szétszerelés vagy összeszerelés előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.  Amikor a facsaró működik, ne szerelje szét, ne nyúljon a kezével a töltőnyakba, mindig használja az adagolókat, és ne nyomja a kezét vagy semmilyen tárgyat a cellulóz kimeneti területére.  Ne tegyen bele hosszú tárgyakat, például konyhakéseket, fakanalakat stb.  Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a gyümölcscentrifuga megfelelően van-e összeszerelve. Ha nincs megfelelően összeszerelve, nem fog működni.  Legyen óvatos a rozsdamentes acél képernyő kezelésekor, mivel az alján lévő penge nagyon éles. A gondatlan kezelés sérülést okozhat.  Ne hagyja túl sokáig üresen hagyni a facsarót. A túl hosszú vagy állandó működés túlmelegedést és a motor károsodását okozhatja!  Soha ne használjon olyan tartozékokat a facsaróval, amelyeket a gyártó nem ajánl.  Ne nyissa ki a készülék burkolatát, amíg még működik, vagy teljesen leállt.   Ellenőrizze a rozsdamentes acél szűrő felszerelését és a fedél rögzítését a facsaró minden használata előtt.  FIGYELMEZTETÉS:  Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a motor területére!  **Üzembe:**  \*Vegye ki a konyhai robotgépet a dobozból.  \*Ellenőrizze a szállítási sérüléseket.  \*Az első használat előtt mossa ki az élelmiszerrel érintkező részeket a tisztítási bekezdés szerint (lásd alább), és törölje szárazra vagy hagyja megszáradni.  Összeállítás:  **Az eszköz leírása :**  1. Csúszócsap  2. Egymásra rakva  3. Fedél  4. Rozsdamentes acél szűrő  5. Gyümölcslé gyűjtő  6. Motoregység  7. Leeresztő kifolyó  8 Vezérlőkerék  9. Reteszelő kar  10. Hulladékgyűjtő edény  11. Juice tartály  **Vezérlőgomb**  0 – Ki  I – lassú sebesség  II- nagy sebesség  **A készülék használata:**  1) Helyezze a légyűjtő tartályt a facsaróba az ábra szerint.  Győződjön meg arról, hogy a légyűjtő széle ( 5) jól illeszkedik (megegyezik a motoregységgel).  2) Helyezze a rozsdamentes acél szűrőt a légyűjtő tartályba.  Győződjön meg arról, hogy a szűrő szilárdan ül a hajtótengelyen. Megfelelő felszerelés esetén a szita felső széle a légyűjtő tartály felső széle alatt van.  3) Fedjen le mindent fedéllel (3)  és tegye a megfelelő helyzetbe.  4) Egyik kezével nyomja lefelé a fedelet, miközben a biztonsági zárral kidönti a reteszelő kart (9).  **A fedél a megfelelő helyzetben van-e rögzítve (hallani fogja a biztonsági zár kattanását).**  **Ha a facsaró nincs ilyen módon lezárva, akkor nem indítható el – a reteszelő kar érintőkapcsolója ( 9) nem aktív .**  5) Döntse kissé előre a facsarót, és helyezze bele a cellulóztartályt - először mozgassa a felső végét, majd nyomja meg  alsó vége a facsaró felé.  6) Helyezze be a csúszkát a tálcába. Ne feledje, hogy a mozgás megkönnyítése érdekében a csúszócsap egy horonnyal van ellátva, amely a tetején lévő vezetővel együtt van  Boglya.  **Élelmiszer-feldolgozás:**  1) Használat előtt alaposan mossa le az összes ételt (gyümölcsöket, zöldségeket).  2) Ha szükséges, és a gyümölcs vagy zöldség nem illeszkedik át a lyukon , meg kell vágni őket . Ellenkező esetben nem szükséges, és feldolgozhatja az egész gyümölcsöt vagy zöldséget (pl. beleértve az almát vagy körtéjalmát is)  3) Kapcsolja a vezérlőtárcsát "1" vagy "2" állásba a feldolgozandó gyümölcs vagy zöldség típusától függően.  Lágy hozzávalókhoz használja az 1. sebességet (pl. szőlő, áfonya, görögdinnye, málna, paradicsom stb.). Nehezebb hozzávalókhoz használja a 2. sebességet (pl. Ananász, zeller, sárgarépa, répa, alma stb.).  4) Helyezze az elkészített ételt a tálcába, és a tolócsap segítségével óvatosan és lassan kezdje el lenyomni a  Forgó rozsdamentes acél szűrő. Ne használjon túlzott nyomást, lassan nyomja össze az ételt. Így érheti el a lehető legnagyobb hozamot.  5) A gyümölcslevek készítése során a lé belép a légyűjtő tartályba (11), és a pépet elválasztják és összegyűjtik  cellulóztartályban (10). A gyümölcslevek készítése közben ürítheti ki a cellulóztartályt - fordítsa a gombot "OFF - 0" helyzetbe, és óvatosan távolítsa el a tartályt. A gyümölcslevek készítésének újraindítása előtt tegye vissza az üres cellulóztartályt a helyére.  6) **Az összetevők feldolgozása után kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg a forgó szita teljesen leáll!**  7) Soha ne kapcsolja ki a gyümölcscentrifugát a biztonsági zárral, azaz a reteszelő karral ( 9) .  8) Ne használja folyamatosan a facsarót 1 percnél tovább. Ez az idő elegendő a létartály kitöltéséhez.  A motor nagyon erős, és minden használat között hagyni kell lehűlni.  **Jegyzet:**  A legtöbb gyümölcsöt és zöldséget, például az almát, a sárgarépát és az uborkát nem kell vágni vagy adagolni, mivel egy darabba illeszkednek a töltőnyílásba. A gyümölcslevek előtt ellenőrizze a zöldségeket, például a céklát, a sárgarépát stb., Hogy eltávolította az összes talajt, megmosta a zöldségeket és eltávolította a szárakat.  **Jó tanács:**  Fontos, hogy a gyümölcsök és zöldségek frissek legyenek. Gyümölcsök és zöldségek, amelyekből  A lé elkészül, az egészet megtisztítják. Csak röviddel a gyümölcslevek előtt vágjuk le úgy, hogy kényelmesen be tudjuk helyezni a töltőnyílásba.  A friss gyümölcslevek egyik különlegessége, hogy nem tiszták, mint a préselt gyümölcslevek. A sáros és úszó anyagok növényi fehérjék, ásványi anyagok és vitaminok hordozói. Keverje össze a lé, mielőtt elkezdené inni.  Távolítsa el a nagy köveket a gyümölcsökből, például őszibarackból, mangóból és egyebekből. A magok elpusztíthatják a készülék pengéjét.  Ne használjon banánt és avokádót, mivel ezek nem tartalmaznak gyümölcslevet, és a facsaró eltömődhet.  Ha ribizli gyümölcslevet készít, gyakrabban tisztítsa meg a szitát.  **Tisztítás:**  Minden tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból!  A facsaró testének tisztítása:  Törölje le a facsaró testét puha, nedves ruhával, majd jól szárítsa meg.  Törölje le az ételmaradványokat a tápkábelről. Ne használjon durva szivacsot vagy mosószert a facsaró és alkatrészeinek tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a rozsdamentes acél felületét.  **A lé és a cellulóz rögzítésének, a facsaró fedelének, az adagolónak, a cellulóztartálynak a tisztítása:**  Mossa le az összes alkatrészt meleg vízben konyhai mosószerrel. Öblítse le ivóvízzel és szárítsa meg. A tálcát, a fedelet, a tartályokat mosogatógépben moshatja (csak a felső kosárban), de továbbra is javasoljuk a kézmosást, mert a mosogatógép idővel károsítja a műanyag termékeket. **A szita tisztítása:**  Ahhoz, hogy a gyümölcslevek hatékonyak legyenek, a szitának tisztának kell lennie – a tisztításhoz használja a termékben található kefét. Közvetlenül a gyümölcslevek befejezése után áztasson rozsdamentes acél szitát vízben konyhai mosószerrel kb. 10 percig. Ha a cellulóz a szitán marad, ami eltömítheti a szita finom pórusait, és ezáltal csökkentheti a gyümölcslevek hatékonyságát. Tartsa a szűrőt folyó víz alatt, és középtől a széléig ecsetelje.  Óvatosan kezelje a szitát, mert könnyen megsérülhet, vagy sérülésveszély áll fenn.  **Lehetséges problémák – kérdések és válaszok:**  *A motor leállt a gyümölcs vagy a zöldek feldolgozása során* :  Ha túl erőteljesen gyümölcslé, a cellulóz felhalmozódhat a facsaró fedele alatt. Próbálja meg lassabban összenyomni a csúszkát. Tisztítsuk meg a tartozékot (2,3), a rozsdamentes acél szitát és a fedelet.  *A rozsdamentes acélhálóban túlzott mennyiségű cellulóz halmozódik fel:*  Szakítsa meg a gyümölcslevek készítését, és kövesse a szétszerelésre vonatkozó utasításokat. Távolítsa el a fedelet, vegye le a pépet, tegye vissza a fedelet és folytassa a gyümölcsleveket. Próbálja ki a váltakozó gyümölcsöket és zöldségeket (lágy és kemény gyümölcsök).  *A cellulóz túl nedves és a hozam alacsony*:  Próbálja meg lassabban fogyasztani a gyümölcsleveket. Tisztítsa meg a szitát ecsettel vagy távolítsa el a pépet. Öblítse le a szitát folyó forró víz alatt – a szitát nem szabad eltömődni, hagyja, hogy a szárított gyümölcsdarabok ázzanak.  **Fontos:**  A fogyasztói szokásoktól való bármilyen eltérés semmilyen módon nem a készülék hibája.  **Technikai változások:**  A gyártó fenntartja a jogot, hogy technikai változtatásokat hajtson végre a terméken a termék minőségének javítása érdekében.  **A készülék ártalmatlanítása:**  Tisztelt fogyasztó! Ha a termék egy nap eléri élettartama végét, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani, hogy ne terhelje a környezetet. Ezzel a kérdéssel a 185/2001. sz. törvény foglalkozik. módosítva. A termék ártalmatlanításakor az újrahasznosítható anyagokat (fémek, üveg, műanyag, papír stb.) elkülönítik és ipari célokra újra felhasználják. Megakadályozza továbbá a káros anyagok környezetbe jutását.  A végső ártalmatlanítást és az újrafeldolgozást az eszköz gyártója fedezi, és  Ezt egy felhatalmazott szervezet végzi.  A fogyasztó egyetlen, de fontos kötelezettsége, hogy a terméket az alábbi helyek egyikén adja le:  - a boltban, ahol új terméket vásárol (darabonként)  - a település vagy a gyártó által meghatározott egyéb "visszavételi" pontokon.  A terméket semmilyen körülmények között nem szabad a kommunális hulladékba (szemetesbe) vagy a vadonba dobni!  Csövek – külön tartályban tárolandó.  **A csomagolóanyag ártalmatlanítása:**  A csomagolóanyag értékes nyersanyag, és mint ilyen, nem szabad kommunális hulladékba (szemetesbe) dobni. A csomagolóanyagot hulladékgyűjtő telepen kell ártalmatlanítani, vagy az önkormányzat által a válogatott hulladék gyűjtésére kijelölt helyen kell elhelyezni. Ez a hely többnyire gyűjtő harangok és konténerek. A hulladékot az alábbiak szerint kell szétválogatni:  Dobozok és papír közbenső rétegek – külön papírgyűjtemény  Műanyag zacskó - válogatott műanyag gyűjtés (PE)  Polisztirol – vigye el egy gyűjtőudvarra.  **Fontos:**  A fogyasztói szokásoktól való bármilyen eltérés semmilyen módon nem a készülék hibája.  **Technikai változások:**  A gyártó fenntartja a jogot, hogy technikai változtatásokat hajtson végre a terméken a termék minőségének javítása érdekében.  **Előírások:**  Felvett teljesítmény 800 W  Feszültség: 220-240V ~ 50 / 60Hz  Páratartalom: <80 dB  **A szolgáltatás nyújtása**  Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, 561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 607035094, e-mail: [servis@isolit-bravo.cz](mailto:servis@isolit-bravo.cz)  **A garancia általános feltételei**  Az eszköz kiválasztásakor gondosan mérlegelje, hogy milyen tevékenységekre és funkciókra van szüksége az eszköztől. Az a tény, hogy a termék nem felel meg a későbbi követelményeknek, nem lehet panasz oka. Minden terméket otthoni használatra szánnak. Ha más módon használják, vagy az utasításoktól eltérően használják, a panaszt nem ismerik el jogosnak. Professzionális használatra speciális gyártók termékeit szánják. Javasoljuk, hogy tartsa meg a termék eredeti csomagolását a garanciális időszak alatti esetleges szállításhoz, hogy elkerülje a termék károsodását. Az így okozott kár nem fogadható el jogos panasztételi okként.  A termék jótállási ideje a termék megvásárlásától számított **24 hónap**. A hibákért való felelősség joga annál a kiskereskedőnél gyakorolható, akitől a terméket vásárolta. A termék javításának jogát a termékek javítására kijelölt személyek (hivatalos szervizközpontok) is gyakorolhatják a termék átadását és a panasz tárgyát képező termék megvásárlásának igazolását követően, a jótállási jegy és az eredeti dokumentum, valamint az értékesítés dátumának bemutatásával. A jótállási jegyek vagy a termék megvásárlásának nyugtáinak egyszerű másolatai,  A megváltoztatott, kiegészített, eredeti adatok vagy más módon sérült jótállási jegyek vagy a termék megvásárlásának nyugtái nem tekinthetők olyan dokumentumoknak, amelyek bizonyítják a reklamált termék megvásárlását az eladótól. A garancia nem terjed ki a termék (termék) szokásos használatából eredő elhasználódására. (A polgári törvénykönyv 619. szakaszának (2) bekezdése). **A garancia nem terjed ki a termék olyan hibáira sem, amelyeket a termék nem rendeltetésszerű használata okoz.** Ebben az értelemben az Isolit-Bravo, spol.k s r.o. társaság a szokásos felhasználást különösen akkor tekinti, ha a termék:  • Csak arra a célra használják, amelyre szánták, és amelyet a mellékelt használati utasítás ismertet. Kizárólag az Isolit-Bravo, spol. s r. o. által kiadott cseh nyelvű utasítások kötelezőek a fogyasztókra nézve.  • Ezen utasítások szerint használják és megfelelően karbantartják, takarékosan, figyelmesen és túlterhelés nélkül használják.  • Tiszta, por- és füstmentes környezetben használják, tokkal vagy kupakkal védett, ha  Csatolt. A terméket kizárólag a termék üzleti tevékenységétől eltérő célra szánják.  • Szobahőmérsékleten, megfelelő szellőzéssel és akadálymentes szellőzőnyílásokkal használják.  • Nem volt kitéve káros külső hatásoknak, pl. napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek, folyadék behatolásának, tárgy behatolásának, hálózati túlfeszültségnek, túlfeszültségnek vagy rövidzárlatnak a bemeneteken vagy kimeneteken, elektrosztatikus kisülés által generált feszültségnek (beleértve a villámlást is), helytelen táp- vagy bemeneti feszültségnek és e feszültség nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatok, pl. használt energiacellák stb. hatásának.  • Nem megfelelő módszerekkel vagy nem megfelelően használt tisztítószerekkel (pl. kémiai és mechanikai hatással) tartották karban és tisztították  • Senki sem végzett módosításokat, módosításokat, változtatásokat a tervben vagy változtatásokat vagy bővítéseket  a termék funkciója a megvásárolt változathoz képest, vagy annak lehetősége más országban, mint amelyre vonatkozóan  Tervezték, gyártották és jóváhagyták.  • Az ajánlott tiszta, nem hordható tartozékokkal együtt használják, és rendszeresen cserélik olyan kiegészítőkre, amelyek kopásnak és elhasználódásnak vannak kitéve (pl. Elemek). Az Isolit-Bravo, spol s r.o. társaság nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő működéséért és esetleges hibáiért, amelyeket más gyártók tartozékainak és töméseinek használata, valamint a sérült, kopott és piszkos kiegészítők és tömések használata okoz.  • Nem sérült mechanikailag, termikusan vagy kémiailag;  nem távolította el a védőburkolatot, nem távolította el vagy törölte a címkéket, sérült tömítéseket és csavarokat, vagy nem  leejtés, hő, folyadék (beleértve az akkumulátorokat is), kábel, csatlakozó, kapcsoló törése vagy törése által okozott ütések által károsodott,  ház vagy egyéb alkatrészek, beleértve a szállítás közbeni sérüléseket a vásárlás és a termék eladó általi átadásának pillanatától.  • A Cseh Köztársaságban hatályos törvényeknek, műszaki szabványoknak és biztonsági előírásoknak megfelelően használják, és a termék bemenetei az ezeknek a szabványoknak és a termék jellegének megfelelő feszültséghez is csatlakoznak.  • Intenzíven és a háztartási működésnek megfelelő környezetben használják.  • Átlagos keménységű vízzel (max. 3 mmol/l) használják és tisztítják.  **A jótállás hatálya alá tartozó termékhiba nem**  **Az Isolit-Bravo, spol s r.o. társaság különösen a következőket veszi figyelembe:**  • A termék vagy a termék részeinek kopása a termék vagy a termék egy részének rendeltetésszerű használata miatt (pl. akkumulátor lemerülése, csökkent akkumulátorkapacitás, pengék, marók és reszelők tompulása).  • A termék szokásostól eltérő használata által okozott eltérés.  • A fűtőfelületek színének vagy a fűtőfelületek körüli szerelési és szigetelőanyagnak a megváltoztatása, az anyag ragasztása a fűtőfelületekhez, a felületek karcolása.  • A lerakódások és a vízkő által okozott funkció- és megjelenésváltozások.  • Ha a termék hibája gyorsan és következmények nélkül eltávolítható, az Isolit-Bravo, spol. s r.o. társaság a termék egy részének eltávolításával (javításával) vagy cseréjével megoldja a fogyasztó panaszigényét. A fogyasztó **kijavítható hiba esetén csak akkor jogosult a termék cseréjére**, ha az nem aránytalan a hiba jellegéhez képest. A panasztételi eljárás részleteit az Isolit-Bravo, spol. s r.o. érvényes panasztételi eljárása tartalmazza. Az adásvételi szerződéstől való eltérés, amelyet az Isolit-Bravo, spol s r.o. társaság által szolgáltatott információktól eltérő információk okoznak, nem fogadható el a termékkel kapcsolatos panasz jogos okaként. A legtöbb esetben a BRAVO termékekkel kapcsolatos panaszok szakmai értékelést igényelnek. A garanciális javításhoz való jogával élő fogyasztó nem jogosult a kicserélt alkatrészekre. A szerződéstől való elálláskor a fogyasztó  köteles visszaküldeni a teljes terméket, beleértve a mellékelt tartozékokat, utasításokat, garanciát. lap és védőcsomagolás. A jótállás a termék fogyasztó általi átvételének napján kezdődik. Abban az esetben, ha a fogyasztó a kijavított terméket vagy azt a terméket, amelyre a panaszt nem fogadták el, a felszólítástól számított harminc napon belül nem veszi át a szolgáltatásból, az illetékes hivatalos szerviz jogosult a kijavított termék tárolásáért ésszerű díjat felszámítani, vagy a kijavított terméket 6 hónap elteltével a hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek mellett értékesíteni, és a javítás és tárolás költségeit az értékesítésből fedezni.  2018.09.01-től érvényes jótállási feltételek Az Isolit-Bravo termékek szervizhálózata 2018.1.1-től: **Vállalati szolgáltatás : Isolit-Bravo, spol. s r.o.**  **Jablonské nábřeží 305**  **561 64 Jablonné nad Orlicí**  **Telefon: 607035126, 607035094**  **E-mail:** [**servis@isolit-bravo.cz**](mailto:servis@isolit-bravo.cz)   1. Prága 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, V Nových Vokovicí 78/2, tel.: 235355070, [ DS ]   Tervezett felhasználás:  Az élelmiszer-feldolgozót (a továbbiakban: termék) élelmiszer-feldolgozásra használják - reszelés, dagasztás, korbácsolás, gyümölcslevek. Ez  A termék csak otthoni használatra készült.  Ne használja a rendeltetésétől eltérő célra. Semmilyen esetben nem szabad szakmai célokra használni, ebben az esetben a gyártó nem vállal garanciát, és nem vállal felelősséget semmilyen kárért.  Óvintézkedésre vonatkozó figyelmeztetés:  • Kérjük, használat előtt olvassa el az összes utasítást, és hagyja későbbi használatra.  Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára és az ezzel járó veszélyek megértésére. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak. Tartsa a készüléket és annak ellátását 8 év alatti gyermekek elől elzárva.  A berendezéseket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyeletük vagy utasításuk van a berendezés biztonságos használatára és a kapcsolódó veszélyek megértésére.  Vezesse a csatornakábelt azokon a területeken kívül, ahol sétál vagy lovagol!  Ha a készülék hálózati áramellátása sérült, kérjük, cserélje ki egy professzionális szervizre.  Mindig a készülékhez mellékelt tartozékot használja.  A használat közben elmozduló tartozékok vagy alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.  Mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.  Ne kockáztassa az áramütést, és ne javítsa meg a terméket.   A javítást csak szakszervizek végezhetik.  A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai nem megfelelő használatából eredő károkért.  Győződjön meg arról, hogy a termék nem érintkezik hővel |